SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 듀얼 18"의 저음대역을 출력하는 고 퀄리티의 서브 우퍼로서, 25Hz의 초저역 대역까지 재생할 수 있으며, 이중 플레어 포트 기술이 탑재되어 있는 서브우퍼이다.

2) 기  능

- 25Hz까지 투명하고 선형적인 저음 응답 제공

- JBL 차동 드라이브 우퍼

- 대형 이중 플레어 포트

- 2POINT 스프링 장착 리깅 시스템

- FEA 최적화 인클로저

- 전 방향 또는 카디오이드 모드 지원

3) 사  양

- System type : dual 18“ driver subwoofer

- Frequency Range (-10dB) : 25Hz ~ 80Hz

- Coverage : omni or cardioid

- Power rating	: 2600W cont.

- Max SPL : 141dB

- Impedance : 4 ohms

- Transducers : 18“ dual differential drive

- IP Rating : IP55

- Connectors : Speakon NL-4

- Dimension (H x W x D)mm : 508 x 1324 x 750

- Weight : 87kg