REFERENCE LARGE-DIAPHRAGM DYNAMIC MICROPHONE (D12 VR)

1) 용  도

본 기기는 대형 다이어프램 다이내믹 마이크로폰으로서, 카디오이드 극성 패턴을 제공한다. 저주파수 성능 향상을 위한 얇은 다이어프램 제공되며 드럼에 특화된 마이크이다.

2) 기  능

- 카디오이드 극성 패턴 제공

- 저주파수 성능 향상을 위한 얇은 다이어프램 제공

- 3가지 설정 모드 제공

3) 사  양

- Polar pattern : Cardioid

- frequency bandwidth : 17 - 17000 Hz

- Sensitivity : 1.2 mV/Pa

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : galvanized nickel matte/black

- Dimension (H x W x L x Dia)mm : 125 x 66 x 101 x 66

- Net Weight : 500 g