PROFESSIONAL DYNAMIC INSTRUMENT MICROPHONE (D40)

1) 용  도

본 기기는 다이내믹 악기용 마이크로폰으로서, 특허받은 Varimotion 다이어프램을 통해 높은 공명 피크를 감쇠시켜 오디오 성능을 향상하며 견고한 와이어 메쉬 캡을 제공한다. 또한 견고한 메탈 바디를 가지고 있으며 마운팅 브래킷과 통합형 스탠드 어댑터를 제공한다.

2) 기  능

- 특허받은 Varimotion 다이어프램 제공

- 높은 공명 피크를 감쇠

- 견고한 와이어 메쉬 캡 제공

- 마운팅 브래킷과 통합형 스탠드 어댑터 제공

3) 사  양

- Polar pattern : Cardioid

- frequency bandwidth : 50 - 20000 Hz

- Sensitivity : 2.5 mV/Pa

- Electrical impedance : ≥ 600 Ohms

- Recommended load impedance : ≥ 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : galvanized nickel matte/black

- Dimension (H x L x Dia)mm : 79 x 104 x 44

- Net Weight : 245 g