HEMISPHERICAL BOUNDARY MICROPHONE (PZM6D)

1) 용  도

본 기기는 반구형 경계 마이크로폰으로서 테이블, 바닥, 벽, 강의실에 사용하기에 적합하다. 또한 넓고 부드러운 주파수 응답과 스위칭 가능한 이중 주파수 응답을 제공한다.

2) 기  능

- 넓고 부드러운 주파수 응답 제공

- 반구형 극 패턴

- 스위칭 가능한 이중 주파수 응답

- XLR 커넥터가 달린 고정 케이블

3) 사  양

- Polar pattern : Hemispherical

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- Sensitivity : 7 mV/Pa

- Signal to Noise : 74 dB-A

- Voltage : 12 to 48 V

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : black

- Dimension (H x W x D)mm : 9 x 63 x 76