SIGNAL PROCESSOR (BLU-800)

1) 용  도

본 기기는 상태정보, 음향의 입출력 제어, 음향 EQ, LOGIC을 통한 프로그래밍 등 다양한 멀티 프로세싱이 가능한 시그널 프로세서로서, 4개의 카드 슬롯에 다양한 입출력( 아날로그 입력 카드, 아날로그 출력 카드, 디지털 입력 카드, 디지털 출력 카드, AEC 입력 카드, 텔레폰 하이브리드 카드)옵션을 장착 할 수 있다. 또한 CobraNet를 통한 신호 전송과 인/아웃풋을 통해 다양한 신호처리를 하며, 자체 링 구조의 연결 방식과 전용 소프트웨어를 통해 기기간의 연동 및 컨트롤 할 수 있다.

2) 기  능

- 구성 가능한 I/O 지원

- CobraNet 지원

- HiQnet ™ London Architect를 통한 컨트롤

- 드래그 앤 드롭" 구성 방식

- 4개의 카드 슬롯에 다양한 입출력 장착 가능 (옵션)

- 표준 CAT5e 랜선을 통한 기기간 연동 (최대 100 미터)

- BLU Link 지원

- 최대 256 버스 채널 지원

3) 사  양

- Input Card : Analog Card, Digital Card, AEC Input Card, Telephone Hybrid Card

- Output Card : Analog Output Card, Digital Input Card

- Max Inputs/Outputs : 16

- Control In/Out Port : 12/6 Port

- Control Network : Ethernet

- Audio Network : CobraNet™

- Link Port : Blu-Link

- Digital Audio Bus : 256 (Max)

- Power consumption : <35VA

- Dimension (H x W x D)mm : 45 x 483 x 318

- Weight : 4.1kg