ANALOG OUTPUT CARD

1) 용  도

본 기기는 BLU SLOT CARD 타입의 제품과 함께 사용되는 4채널 아날로그 출력 SLOT 카드이다

2) 기  능

- 4채널의 아날로그 슬롯 카드

- 발란드/언발란스 사용 가능

3) 사  양

- Output : 4CH

- Type : MIC, Line

- Output type : balanced/unbalanced

- Maximum Output level : +19dBu

- Frequency Response : 20Hz ~ 20kHz

- THD : <0.01%

- Dynamic Range : 108dB

- Crosstalk : <-75dB

- A/D Latency : 28/Fs