DIGITAL OUTPUT CARD

1) 용  도

본 기기는 BLU SLOT CARD 타입의 제품과 함께 사용되는 4채널 디지털 출력 SLOT 카드이다

2) 기  능

- 4채널의 디지털 슬롯 카드

- 2 스테레오 AES/EBU, S/PDIF 사용 가능

- 발란드/언발란스 사용 가능

3) 사  양

- Input : 4CH

- Type : AES/EBU or S/PDIF

- Output Impedance : 110 ohm

- Sample Rate : 48kHz OR 96kHz

- Sample Rate Conversion : 8kHz ~ 96kHz

- THD+N : <-140dB

- Latency : 3/Fso