AEC CARD

1) 용  도

본 기기는 BLU SLOT CARD 타입의 제품과 함께 사용되는 AEC 카드이며, 어쿠스틱 에코 켄슬러이다. 본 기기는 라우드 스피커의 소리가 회의 응용 프로그램에 입력될 때 음향의 레벨을 조정하여 게인 설정이 가능하도록 한다.

2) 기  능

- 0dB-48dB 까지 6dB 단위의 단계 설정

- 4채널의 AEC 독립 채널 제공

3) 사  양

- Input : 4CH

- Input Impedance : 3.5kΩ

- Maximum input level : +20dBu

- CMRR : >75dB

- Input Noise : <-128dBu

- Phantom power : 48V

- Pre AEC input latency : 38/FS

- Tail length : 200ms

- Average Convergence Rate : 49dB/s