POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 오디오 믹서로부터 전달된 음향 신호를 스피커에서 출력이 될 수 있도록 소리를 증폭하는 기기로서고급 수준의 사운드와 멀티 채널, 컴팩트한 크기, 주변의 무소음 팬이 요구되는 설치에 적합하다. 대표적으로 중역회의실, 비디오/텔레컨퍼런스, 경기장/공연장의 VIP스위트룸, 레스토랑, 리테일 아웃렛 등의 장소에 적용된다.

2) 기  능

- 유연한 입력 라우팅

- 대류 냉각 방식

- 유니버셜 전원 공급 장치

- 생활 안전 기능 내장

- 8개까지의 125W가 1U 랙에 냉각팬 없이 구동

- 드라이브코어 기술로 성능의 저하 없이 90%이상의 효율 제공

3) 사  양

- Channels : 8 input, 8 output

- Power output	: 4-ohm (per ch), 75W

: 8-ohm (per ch), 75W

- Frequency Response : ± 0.5dB

- Signal to Noise Ratio (A-weighted) : 110 dB

- T.H.D : < 0.05%

- Intermodulation Distortion (IMD) : < 0.05%

- Crosstalk : > 70 dB

- Common Mode Rejection (CMR) : > 70 dB

- Input Sensitivity : 1.4V

- Long Ranges : 2 to 8 ohms

- Voltage Gain : 25 dB

- Idle Power Consumption : 23.0W

- AC Mains : AC input, 100-240VAC, 50/60 Hz (±10%)

- Dimensions (H x W x D) : 44 x 483 x 386 mm

- Weight : 4.54 kg