POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 오디오 믹서로부터 전달된 음향 신호를 스피커에서 출력이 될 수 있도록 소리를 증폭하는 기기로서 Installed Sound Application용으로 디자인된 전문가용 파워 앰프이다. 내구성이 강하고 가벼운 것이 특징이며 동일 계열 제품 중에서 최상의 성능을 제공한다. 또한 DSP의 내장으로 네트워크 구성을 통하여 앰프의 효율적 관리가 가능하다.

2) 기  능

- 크로스오버, EQ 필터, 딜레이, 출력 리미터 등 내장형 DSP

- USB 모니터링 및 컨트롤

- 낮은 음의 왜곡으로 음악과 목소리 재생에 적합한 정확성과 보편적인 사운드 창출

- 2, 4, 8 옴 임피던스 출력과 70V/140V 하이임피던스 출력 사용 가능

- 출력 합선, 접촉 불량, 일반적인 과열, 고주파 부하, 내부 오류 등에서 보호해주는 고급 보호회로

- 직관적인 전면부 LCD 스크린으로 빠르고 쉬운 설정

- 변환 형 유니버설 전원 공급 장치

3) 사  양

- Channels : 2 input, 2 output

- Power output	: 2-ohm (per ch), 700W

: 4-ohm (per ch), 500W

: 8-ohm (per ch), 275W

: 70Vrms, 500W

- Frequency Response : +0dB, –1dB

- Signal to Noise Ratio (A-weighted) : > 100 dB

- T.H.D : < 0.5%

- Damping Factor : > 500

- Crosstalk : > 70 dB

- Input Impedance : 20kΩ balanced,10kΩ unbalanced

- Input Sensitivity : 1.3V

- AC Mains : AC input, 100-240VAC, 50/60 Hz (±10%)

- Dimensions (H x W x D) : 89 x 483 x 318 mm

- Weight : 9.97 kg