POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 오디오 믹서로부터 전달된 음향 신호를 스피커에서 출력이 될 수 있도록 소리를 증폭하는 기기로서  고유의 DriveCore™기술을 기반으로 한 하이 퍼포먼스 인스톨레이션 앰프이다. 차세대 절삭 PWM기술을 사용한 Class-D가 적용되며 70Vrms 또는 100Vrms 증폭을 하지 않고 제한적인 주파수를 사용해 높은 오디오품질을 제공한다. 또한, TCP/IP를 통해 편리하게 모니터링하며 HIQnet의 프로토콜과 제어 및 오디오 조작이 가능하다.

2) 기  능

- 최신 클래스D 앰프 이론을 사용한 차세대 PWM 기술

- 오디오 비디오 브리지(AVB) 이더넷 전송 포트

- 혁신적인 냉각 시스템 (냉각이 가장 필요한 부품에 집중, 최대의 효율 추구)

- HiQNet 오디오 아키텍트™ 소프트웨어와 호환

- TCP/IP 기반의 HiQnet 프로토콜로 네트워크 모니터링 및 컨트롤 가능

- 70Vrms 와 100Vrms을 바탕으로한 “지속적인 전압공급” 디렉트 드라이브가 각 채널에서 가동

- 지속적인 부하, 분석된 에러, 파일럿 톤 모니터링

- 프로그램 가능한 일반 목적의 입출력(GPIO) 포트

- 디지털 신호 프로세싱 기능 지원

3) 사  양

- Channels : 8 input, 8 output

- Power output	: 2-ohm (per ch), 300W

: 4-ohm (per ch), 600W

: 8-ohm (per ch), 600W

: 16-ohm (per ch), 300W

: 70Vrms, 600W

: 100Vrms, 600W

- Frequency Response : ± 0.25dB

- AVB Signal to Noise Ratio : > 108 dB

- Signal to Noise Ratio (A-weighted) : > 104 dB

- T.H.D : 0.35%

- Voltage Gain : 34 dB

- Intermodulation Distortion (IMD) : ≤0.35%

- Damping Factor : > 1000

- Crosstalk : > 70 dB

- Input Impedance : 10kΩ, 5kΩ

- Load Impedance Stereo / Dual Mode : 2Ω - 16Ω; 70Vrms and 100Vrms

- Load Impedance Bridge Mono : 4Ω - 16Ω; 140Vrms and 200Vrms

- Input Sensitivity : 1.0V(8-ohms), 1.4V(70V), 2.0V(100V)

- AC Mains : AC input, 100-240VAC, 50/60 Hz (±10%)

- Dimensions (H x W x D) : 89 x 483 x 425 mm

- Weight : 13.60 kg