POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 오디오 믹서로부터 전달된 오디오 신호를 스피커가 구동될 수 있는 전압의 크기로 증폭하는 기기로서 강하고 가벼우며 투어링 사운드 어플리케이션 사용에 편리하다. 특허인 Class-I 출력회로는 High Efficiency의 우수한 사운드와 높은 출력을 제공한다. 내장된 부하, 라인 전압, 입력과 출력 모니터링 기능을 갖춘 스튜디오급의 아날로그 신호처리기술과 System Architect을 통한 표준 이더넷 네트워킹은 통합된 모니터링 기능을 제공한다.

2) 기  능

- 퍼포먼스 매니저 소프트웨어를 통한 이더넷 네트워킹으로 시스템 관리자가 어디서나 앰프를 조정 및 관리 가능

- 모든 마이크로텍 시리즈는 잦은 이동에도 견딜 수 있도록 튼튼하게 설계

- 최대의 전력을 공급하도록 디자인된 글로벌 전원 공급장치

- 내장된 부하, 전압, 입출력 모니터링 시스템

3) 사  양

- Channels : 2 input, 2 output

- Channels : 2 input, 2 output

- Power output	: 4-ohm (per ch), 4,500W

: 8-ohm (per ch), 2,100W

: 4-ohm Bridge, 7,500W

: 8-ohm Bridge, 9,000W

- Frequency Response : ± 0.25dB

- Signal to Noise Ratio (A-weighted) : > 112 dB

- T.H.D : < 0.1%

- T.H.D+NOISE : < 0.1%, 20Hz to 20KHz

- Intermodulation Distortion (IMD) : < 0.35%

- Damping Factor (8 ohms) : > 5000

- Crosstalk : > 80 dB

- Common Mode Rejection (CMR) : > 70 dB typical

- DC Output Offset : <± 3mV

- Input Impedance : 20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced

- Input Sensitivity : 1.4Vrms, 32dB gain, 26dB gain

- Dimensions (H x W x D) : 89 x 483 x 411 mm

- Weight : 12.7 kg