Advanced Feedback Suppression

1) 용  도

본 기기는 피드백 억제 프로세서로서 2개의 입력과 2개의 출력을 가지고 있으며, 셋업과 모니터링을 위한 Full LCD 화면을 제공한다.

2) 기  능

- Full LCD 화면

- 피드백 억제

- 채널당 24개의 프로그래밍 가능한 필터들

- 스테레오 또는 독립된 두 채널 프로세싱

- 라이브 또는 고정된 필터 모드

- 선택 가능한 Filter lift times(off/1min/10mins/60mins)

- 특정필터 타입: Speech, Music(Low, Med and High)

- 입력채널 미터

- 각 채널 필터 당 24 LED의 Metering

- XLR, TRS 입출력

3) 사  양

- In/output channel : 2in/2out

- Connectors : Female XLR and 1/4” TRS

- Impedance : Balanced 50kΩ, Unbalanced 25kΩ

- Max input line level : +20dBu

- CMRR : >40dB, typically >55dB @ 1kHz

- Connectors : Male XLR and 1/4” TRS

- Impedance : Balanced >120Ω, unbalanced >60Ω

- Max Output Level : +20dBu

- Type : dbx Type IV conversion system

- A/D Conversion : 24 bit

- Sample Rate : 48kHz

- D/A Conversion : 24 bit

- THD+N : 0.003% typical at +4dBu, 1kHz

- Frequency Response : 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB

- Operating Voltage : 100-120VAC 50/60Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 44 x 482.6 x 146

- Weight : 2.04 kg