LINE ARRAY COLUMN LOUDSPEAKER

1) 용  도

본 기기는 매우 넓은 수평 커버리지를 자랑하는 컬럼형 라인어레이 스피커로써, BeamWidth 기술이 적용되어 있는 스피커이다. 본 스피커는 슬림형 디자인이 필요한 공간에 최적화된 스피커이며, 보이스에 대한 명료도를 한층 증대하였다.

2) 기  능

- 인테리어와 최적의 조화

- 비대칭 수직 커버리지 기술 적용

- Constant Beamwidth 기술 탑재

- 강력한 중저음 응답 특성

- 음악모드/스피치모드 전환 가능

3) 사  양

- System type : Constant Beamwidth Line Array Column Speaker

- Frequency Range (-10dB) : 45Hz ~ 20kHz

- Coverage(H) : top 100°, Middle 130°, Short-throw 160°

- Coverage(V) : 7°, 10°, 17° 등

- Power rating	: 1500W cont. (PEAK 6000W)

- Max SPL	: Highest speech mode 131 dB

: Highest music mode 127 dB

: Lowest speech mode 128 dB

: Lowest music mode 124 dB

- Sensitivity (2.83V@ 1m) : speech mode 95dB

: music mode 95dB

- Impedance : 4 ohm

- Outdoor Capability : IP-55 (IEC529 구성 필요)

- Dimension (H x W x D)mm : 1020 x 250 x 345

- Weight : 24.5 kg