2-WAY COLUMN ARRAY SPEAKER (CBT1000+CBT1000E)

1) 용  도

본 기기는 매우 넓은 수평 커버리지를 자랑하는 컬럼형 라인어레이 스피커로써, BeamWidth 기술이 적용되어 있는 스피커이다. 본 스피커는 근거리, 중거리, 장거리에 대한 수평커버리지의 각도를 분할하여 전체 공간의 고른 음압분포를 할수 있는 지능형 컬럼어레이 스피커이며, 슬림형 디자인이 필요한 공간에 최적화된 스피커이며, 보이스에 대한 명료도를 한층 증대하였다.

2) 기  능

- 6.5인치 LF드라이버

- 1500와트의 출력

- 커플러 플레이트 포함

- CONSTAM BEAMWIDTH TECHNOLOGY 기술 특허 적용

- 음악 모드 및 음성 모드 전환 가능

- 전/후방을 위한 수펑 커버리지 분사효과(TAPERED HORIZONTAL WAVEGUIDE)

3) 사  양

- System type : 6.5“ 2-way Column array speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 38Hz ~ 20kHz

- Coverage(수직)	: 패턴up설정 – 7°/9°/10°/13° 설정가능

: 패턴 다운 설정 – 7°

- Coverage(수평)	: 장거리 섹션 – 100°

: 중거리 섹션 – 130°

: 근거리 섹션 - 160°

- Power rating	: 3000W

- Sensitivity(1W@1m) : 102dB

- Max SPL : 137dB

- Impedance : 4 ohm

- Transducers : LF 6.5“, HF 1”

- Outdoor Capability : IP-55 (MTC-PC2 panel cover)

- Dimension (H x W x D)mm : 2040 x 250 x 345

- Weight : 47.2kg