LINE ARRAY COLUMN LOUDSPEAKER (CBT 50LA-LS)

1) 용  도

본 기기는 매우 넓은 수평 커버리지를 자랑하는 컬럼형 라인어레이 스피커로써, BeamWidth 기술이 적용되어 있는 스피커이다. 본 스피커는 슬림형 디자인이 필요한 공간에 최적화된 스피커이며, 보이스에 대한 명료도를 한층 증대하였다.

2) 기  능

- 인테리어와 최적의 조화

- Constant Beamwidth 기술 탑재

- 내장형 트랜스포머 탑재

- LOW/HIGH 임피던스 선택 가능

- 2“ 드라이버 8개 구성

3) 사  양

- System type : 2“ Column line-array speaker

- Frequency Range (-10dB) : 120Hz ~ 20kHz

- Coverage : 150 x 20 deg.

- Power rating	: 150W cont. (PEAK 600W)

- Sensitivity(1W@1m)	: speech mode 93 dB

: music mode 89 dB

- Max SPL	: speech mode 115dB (peak 121dB)

: music mode 111 dB (peak 117dB)

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 60W, 30W, 15W, 7.5W

: 100V – 60W, 30W, 15W

- Outdoor Capability : IP-55 (IEC529 구성 필요)

- Dimension (H x W x D)mm : 528 x 99 x 153

- Weight : 4.1kg