MAIN SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 듀얼 15"의 저음대역을 출력하는 고 퀄리티의 서브 우퍼로서, 디퍼렌셜 드라이브기술이 적용이 되어있고, V5시스템 통합기능으로 뛰어난 환경을 제공한다.

2) 기  능

- 디퍼렌셜 드라이브 기술 적용

- V5의 시스템 통합 기술 구현

- 3대의 리깅을 통한 카디오이드 서브우버 구현 가능

3) 사  양

- System type : dual 15“ driver subwoofer

- Frequency Range (-10dB) : 26Hz ~ 400Hz

- Coverage : omni

- Power rating	: 2x2000W cont. (PEAK 2x8000W)

- Sensitivity(1W@1m) : 102dB

- Max SPL : 144dB

- Impedance : 2x8 ohms

- Transducers : 15“ dual differential drive

- Connectors : Speakon NL-4 x2

- Dimension (H x W x D)mm : 566.4 x 909.3 x 629.9

- Weight : 61.8kg