MAIN LINE-ARRAY SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 간단한 형식, 고출력 밀도 3자 시스템으로 새로운 ASM 서스펜션 시스템에 의해 보완된 고도의 기술과 고효율 스펙을 갖추고 있는 스피커로서, 구성 요소 특별히 linear에 전달한 수직면에서 안정적인 110도 수평 라인으로 효과적인 라인 소스 배열 연결을 제공하며 특허인증을 취득한 D2 DRIVER의 탑재를 통하여 최상의 음질을 구현할 수 있도록 설계된 하이 퀄리티 스피커이다.

2) 기  능

- 혁신적인 D2 듀얼 다이어프램, 듀얼 보이스 코일 컴프레션 드라이버 탑재

- RBI (Radiation Boundary Integrator) 기술 적용

- 향상된 4세대 HF 웨이브 가이드

- 지향성 어레이 서브우퍼 사용 가능

- Differential Drive 테크놀로지의 미드와 로우 레인지 트랜스듀서 적용

- 방열 기능 개선 및 캐비넷 높이와 무게를 감소시킨 알루미늄 프론트 베플

- S.A.F.E™ 독점 기술인 서스펜션 시스템 적용

- Crown 앰프의 HiQnet Performance Manager™를 통한 컨트롤

- ASM 서스펜션 시스템 적용

3) 사  양

- System type : Quad-amp 3-Way system

- Frequency Range (-10dB) : 35Hz ~ 18kHz

- Frequency Range (-3dB) : 41Hz ~ 20kHz

- Horizontal Coverage : 110 deg.

- Vertical Coverage : 0-10 deg.

- Power rating	: LF 2x2000W cont., MF 1400W cont., HF 600W cont.

- Sensitivity(1W@1m) : LF 99dB, MF 103dB, HF 116dB

- Max SPL : LF 141dB, MF 140.5dB, HF 149.5dB

- Impedance : LF 1x8 ohms, MF 1x8 ohms, HF 1x8 ohms

- Transducers : LF 2x15“, MF 4x8”, HF 3x1.5“

- Suspension degree : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10(ASM 특허기술)

- Connectors : Speakon NL-8 x2

- Dimension (H x W x D)mm : 414 x 1223.5 x 614

- Weight : 82.6kg