MAIN LINE-ARRAY SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 15“ 싱글 라인어레이 서브우퍼 스피커로서, 15인치 하이 파워 플라잉 서브우퍼로 폭넓은 저주파수 출력을 위한 15인치 2265G-1 Differential Drive 우퍼, 디스토션을 감소시키는 넓은 포트, 세틀라이트 스피커의 안정적이고 튼튼한 마운트를 위한 20mm 폴소켓을 포함한다.

2) 기  능

- 일관성 있는 커버리지 패턴과 지속 커브형 라인어레이 시스템

- 고성능 경량 네오디뮴 디퍼렌셜 드라이버 우퍼 적용

- 간소화 된 리깅 및 빠른 연결로 신속한 설치 및 철거 가능

- JBL의 듀라플렉스로 마감

- 20mm 강화 폴 소켓으로 안전하게 새틀라이트 스피커를 마운트

3) 사  양

- System type : 15“ single bass-reflex surwoofer system

- Frequency Range (-10dB) : 35Hz ~ 250Hz

- Frequency Resonse (-3dB) : 40Hz ~ 250Hz

- Power rating : 800W cont. (PEAK 3200W)

- Sensitivity(1W@1m) : 91dB

- Max SPL : 126dB

- Impedance : 4 ohm

- Transducers : 15“ single

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Enclosure : 15mm-18mm, multi-ply birch plywood

- Connectors : Speakon NL-4 x2

- Dimension (H x W x D)mm : 496 x 420 x 597

- Weight : 26kg