POWERED LINE-ARRAY SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 18“ 싱글 파워드 라인어레이 서브우퍼 스피커로서, 18인치 하이 파워 플라잉 서브우퍼로 폭넓은 저주파수 출력을 위한 18인치 2268H Differential Drive 우퍼, 디스토션을 감소시키는 넓은 포트, 세틀라이트 스피커의 안정적이고 튼튼한 마운트를 위한 20mm 폴소켓을 포함한다.

2) 기  능

- 일관성 있는 커버리지 패턴과 지속 커브형 라인어레이 시스템

- 고성능 경량 네오디뮴 디퍼렌셜 드라이버 우퍼 적용

- 고성능 초소형 크라운 클래스-D 앰프 사용

- 간소화 된 리깅 및 빠른 연결로 신속한 설치 및 철거 가능

- JBL의 듀라플렉스로 마감

- 대형 포트로 왜곡 저하

- 20mm 강화 폴 소켓으로 안전하게 새틀라이트 스피커를 마운트

3) 사  양

- System type : Powered 18“ single system

- Frequency Range (-10dB) : 31Hz ~ 220Hz

- Frequency Response (-3dB) : 34Hz ~ 220Hz

- Power rating	: 750W cont. (PEAK 1500W)

- Output topology : DPC-2, Class-D

- Max SPL : 126dB

- Impedance : 2x2 ohms

- Transducers : 18“ single

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Signal processing : DSP based, resident in input module

- Connectors : XLR, powercon

- Power operating range : AC 90-132VAC

- AC line voltage : Auto-detect 120V/240V, 50/60Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 508 x 597 x 749

- Weight : 38.5kg