STAGE MONITOR SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 고급형 스피커로서 컴팩트하고 이동이 편리한 고성능 모니터 스피커 이다. 대형 D2 듀얼 다이아프램 듀얼 보이스코일 컴프레션 드라이버가 장착이 되어있고 가벼우면서도 고출력을 자랑하는 디퍼렌셜 드라이브 트랜스듀서 기술이 적용된 모니터 스피커 이다.

2) 기  능

- 혁신적인 D2 듀얼 다이어프램 듀얼 드라이브 기술 적용

- 60x60의 HF 주파수 웨이브가이드

- single or bi-amp 설정 가능

3) 사  양

- System type : dual 10“ monitor system

- Frequency Range (-10dB) : 55Hz ~ 19.5kHz

- Horizontal Coverage : 60 deg.

- Vertical Coverage : 60 deg.

- Power rating (Bi-amp) : LF 1250W cont., HF 100W cont.

- Power rating (Passive) : 1250W cont.

- Impedance(Bi-amp) : LF 1x4 ohms, HF 1x8 ohms

- Impedance(Passvie) : 1x4 ohm

- Max SPL : 136dB

- Transducers : LF 2x10“, HF 3“

- Connectors : Speakon NL-4 x4

- Dimension (H x W x D)mm : 342.9 x 575.0 x 515.3

- Weight : 23kg