DIGITAL MIXING CONSOLE

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹싱 콘솔로서, 16 입력과 16 출력을 제공하며 8매트릭스, 20억스/그룹의 출력 기능을 제공한다. 또한 DMX 조명 컨트롤과 모든 출력에 그래픽 EQ가 장착되어 있으며 LEXICON 이펙터가 내장되어 있는 일체형 디지털 콘솔이다.

2) 기  능

- FaderGlow™ 적용으로 채널 페이더의 상태를 빠르게 확인

- 최대 80채널 믹스 가능

- 스테이지박스 추가 연계 가능

- 사용자가 임의로 변경 할 수 있는 페이더 레이어

- D.O.G.S (Direct Output Gain Stabalisation) 기능 탑재

- 멀티 디지털 옵션 카드 연계 가능

- HiQnet 단자 내장

- DMX 조명 컨트롤

- 8개의 VCA 그룹

3) 사  양

- Max mixing channel : 80 ch

- input, output channel : 16 in/16out

- Busses : LCR MIX, 20GROUP/AUX, 8 MATIRX BUSSES, 4MUTE GROUPS

- Fx processor : 4ch Lexicon multi effects

- Frequency Response : 20Hz – 20kHz

- Crosstalk (1kHz) : <120dB

- CMRR mic (1kHz) : -80dBu

- Delay : 1 sample – 500ms

- GEQ : 31Hz – 16kHz 1/3 octave

- Digital I/O Converter : 24-bit

- Digital I/O DSP : 40-bit floating point

- Lamp output : 12v DC 100mA max

- USB max current : 200mA

- Power comsumption : 130W

- Power : AC 88-264VAC auto sensing

- Operating Temperature : 5°C to 45°C

- Dimension (H x W x D)mm : 193 x 483 x 523

- Weight : 15 kg