COMPACT STAGE BOX

1) 용  도

본 기기는 입력 및 출력 채널의 확장을 위한 스테이지 I/O 박스 이며, Vi/Si 디지털 오디오 믹서와 결합하여 MADI Optical / Cat5 방식의 네트워크 오디오를 통해 전송 및 수신을 할 수 있다. 또한 UTP 케이블 또는 광케이블의 MADI 연결을 하여 두 개의 리던던트 파워서플라이가 제공된다.

2) 기  능

- 옵션 카드 슬롯 2SLOT 제공

- 옵션 카드를 통하여 MADI, DANTE, AES/EBU 등 제공 가능

- 2선로를 통한 리던던트 기술 제공

3) 사  양

- Input channel : 32 mic/line input

- Output channel : 8 or 16 line output

- Digital in/output : 4 pairs AES/EBU

- GPIO : 8GPIO

- 연결 라인 : UTP / Optical cable

- Dimension (H x W x D)mm : 177 x 482 x 350

- Weight : 10 kg