ZONE CONTROLLER (BLU-8V2)

1) 용  도

본 기기는 동일 제도사의 DSP 시스템에 연계되어 DSP를 조작할수 있는 존 컨트롤러로서, 직관적인 인터페이스를 제공하며 전용프로그램으로 다양한 작동 모드로 설정 가능하다. 또한 이더넷 포트를 통해 동일 제조사의 DSP 시스템와 연계 될수 있고 POE를 통해 전원공급 할 수 있다.

2) 기  능

- 직관적인 인터페이스 제공

- 전용프로그램을 통한 프로그래밍

- 이더넷 포트를 통한 연계

- POE를 통한 전원 공급

- 하드웨어 업그레이드 제공

3) 사  양

- Control Network : Ethernet

- Maximum Cable Length : 100m

- Power Connector : 2-way Screw Terminal

- Power Consumption : 300 mA max at 12V

- Dimension (H x W x D)mm : 122.96 x 169.96 x 50.52