ETHERNET CONTROLLER (EC-4BV)

1) 용  도

본 기기는 호환 장치와 함께 사용하기 위한 이더넷 벽 컨트롤러로서, Cat5 케이블 연결을 통해 제어 장치를 컨트롤 가능 하고 프리 세트 리콜 또는 소스 선택을 위해 4개의 버튼을 제공하며 볼륨노브를 통해 볼륨 조절 할 수 있다. 또한 한개의 이더넷 케이블로 전원공급 및 조정이 동시에 가능하고 비밀번호를 입력하여 컨트롤러를 잠금 및 해제 할 수 있다

2) 기  능

- 이더넷 벽 컨트롤러

- 검정색 또는 흰색으로 제공

- 볼륨노브를 통한 볼륨 조절

- 세트 리콜 또는 소스 선택을 위한 4개의 버튼

- PoE (PoE)

- 수면 기능

- PIN 입력을 통한 원격 잠금 / 잠금 해제

- 다양한 작동 모드

3) 사  양

- ximum network cable length : 100 meters

- wer consumption : 300mA max at 48VDC

- commended Ethernet cable wiring : VW-1 Rated, 48VDC, 13W