OUTPUT EXPANDER (BLU-DAN)

1) 용  도

본 기기는 단테오디오를 사용할수 있게 하여주는 기기로서, DANTE를 통한 신호 전송이 가능하며 자체 링 구조의 연결 방식과 전용 소프트웨어를 통해 기기간의 연동 및 컨트롤 할 수 있다. 또한 호환되는 장치간에 100m의 거리를 제공하는 표준 범주 5e 케이블 링을 사용하고 파이버 미디어 컨버터를 사용하면 장치 간 거리를 40km 이상으로 늘릴 수 있다.

2) 기  능

- DANTE 오디오 내장

- HiQnet ™ London Architect를 통한 컨트롤

- 드래그 앤 드롭" 구성 방식

- 표준 CAT5e 랜선을 통한 기기간 연동 (최대 100 미터)

- BLU Link 지원

- 최대 256 버스 채널 지원

3) 사  양

- Chasis  : 19” (single rack space)

- Dante : yes

- SWL Digital Audio Bus : 256

- RS-232 : yes