TELEPHONE HEADSET INTERFACE (BLU-HIF)

1) 용  도

본 기기는 전화 헤드셋 인터페이스로써, VolP/ 디지털 전화기의 헤드셋 잭을 사운드웹 런던 시스템과 연결할수 있게 해주는 인터페이스이다.

2) 기  능

- VoIP / 디지털 전화기의 헤드셋 잭에 연결

- RJ-22 잭 제공

- TRS 헤드셋 제공

- 1개의 밸런스 아날로그 입/출력 각각 제공

3) 사  양

- Headset jack : RJ-22 or 2.5mm TRS

- Line-level audio jack : 6 Pos 5.08

- Headset I/O : Transformer isolated

- Line-level audio I/O : Transformer isolated, Balanced

- Maximum input level : +10dBu

- THD+N : <10%

- Frequency Response : 100Hz ~ 20kHz

- Dimension : 53.3 x 133.1 x 40.8

- Weight : 0.79 kg