POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 오디오 신호를 스피커가 구동될 수 있는 전압의 크기로 증폭하는 기기로서 일반적으로 BGM 플레이에 쓰이는 상업용 오디오 앰프이다. 3개의 입력과 각 입력에 볼륨 컨트롤이 가능해야 하며 다음과 같은 기능과 사양에 준한다.

2) 기  능

- 3개의 입력, 1개의 출력

- 각 입력단 개별 볼륨 컨트롤

- 우선 순위 뮤트

- 마스터 출력단 저음 및 고음 조절 장치

3) 사  양

- Channels : 3 input, 1 output

- Power output	: 8-ohm (per ch), 35W
70Vrms, 35W
100Vrms, 35W

- Frequency Response : 50Hz to 20Hz ± 1dB,
19Hz to 34kHz +0, -3dB

- Signal to Noise Ratio : Mic > 58 dB
Line > 60 dB
Telephone > 60 dB
Input 2 or 3 > 78 dB

- T.H.D : < 0.5% at 1kHz

- Crosstalk : > -82 dB at 1 kHz

- Input Sensitivity : Input 1 Mic 3mV, Line 800mV
Input 2 400mV
Input 3 400mV

- Line Output Level : 1V to 10kΩ

- Phantom Power : 15 VDC

- AC Mains : Universal Power Supply. Line voltage tolerance +15%, –20%

- Dimensions (H x W x D) : 105 x 37 x 352 mm

- Weight : 3.7kg