END-OF-LINE TERMINATOR

1) 용  도

본 기기는 라우드 스피커의 드라이버를 테스트하기 위한 기기로서 20kHz 파일럿 톤을 사용하여 오픈/쇼트를 감지한다. 터미네이션은 라우드 스피커 회로의 말단에 위치하며 HiQnet Audio Architect ™ 소프트웨어를 사용하여 전류를 측정한다. 외부 임피던스 스위치를 사용하여 20kHz에서 10Ω 또는 5Ω 부하를 선택할 수 있다. 파일럿 톤은 Crown DCi 네트워크 앰프와 CT 제품군의 USP4에서 생성될 수 있다.

2) 기  능

- 라우드 스피커 회로의 말단에 위치

- 회로의 오픈/쇼트를 감지

- HiQnet Audio Architect ™를 사용하여 전류 측정

3) 사  양

- Finish : Black

- Weight : 0.9 kg