FOUR-CHANNEL TRANSFORMER (XFMR-4)

1) 용  도

본 기기는 C 앰프 출력과 "정전압"라우드 스피커 사이의 임피던스 매칭을 제공하는 랙 마운트 형 변압기로서,

70Vrms 또는 100Vrms 출력 기능이 없는 앰프에 임피던스 매칭을 가능하게 해준다.

2) 기  능

- 임피던스 매칭 제공

- 랙 마운트 형 변압기

- 70Vrms 또는 100Vrms 출력 제공

3) 사  양

- Channels : 4 input , 4 output

- Output Connectors : Pluggable barrier block connectors

- Frequency Response : +/-1.0 dB

- Insertion (Core) Loss (at 70VAC) : ≤1.0 dB max

- Max Input Levels : 32Vrms

- Dimensions (H x W x D) : 44 x 483 x 397 mm

- Weight : 7.7kg