Compressor / Limiter / Gate

1) 용  도

본 기기는 장비를 손상시킬 수 있는 피크 및 과전류를 방지하여 주는 프로세서로서, 압축, 리미터 기능을 통해 고르지 않은 레벨을 부드럽게 처리하고 고가의 앰프와 스피커를 보호한다. 또한 정밀 LED 디스플레이을 통해 신속 정확한 게인 감소, 압축, 게이트 등의 설정이 가능하고 다이나맥 컨트롤이 가능하다.

2) 기  능

- 알고리즘으로 부드러운 방출 특성 보장

- 확장기/게이트

- 다이내믹 컨트롤

- 정밀 LED 디스플레이로 신속하고 정확하게 설정 가능

- 스테레오 또는 듀얼 모노 작동

- 1/4 "TRS 및 XLR 커넥터의 밸런스 입력 및 출력

3) 사  양

- In/output channel : 2in/2out

- Input Connectors : 1/4" TRS, female XLR

- Input Type : Electronically balanced/unbalanced, RF filtered

- Input Impedance : >50kΩ balanced, >25kΩ unbalanced

- Max Input : >+24dBu, Balanced or Unbalanced

- CMRR : >40dB, typically >55dB at 1kHz

- Max Output : +21dBu balanced/unbalanced into 2kΩ

- THD+Noise : Typically <0.04%

- Frequency Response : 20Hz - 20kHz

- Power Consumption : 15 Watts Maximum

- Dimension (H x W x D)mm : 44.5 x 482 x 171.5

- Weight : 2.29kg