Compressor / Gate

1) 용  도

본 기기는 압축 및 게이트를 지원하는 프로세서로서, 고르지 않은 레벨을 부드럽게 처리한다. 또한 정밀 LED 디스플레이을 통해 신속 정확한 게인 감소, 압축, 게이트 등의 설정이 가능하고 다이나맥 컨트롤이 가능하다.

2) 기  능

- 알고리즘으로 부드러운 방출 특성 보장

- 확장기/게이트

- 다이내믹 컨트롤

- 정밀 LED 디스플레이로 신속하고 정확하게 설정 가능

- 스테레오 또는 듀얼 모노 작동

- 1/4 "TRS 및 XLR 커넥터의 밸런스 입력 및 출력

3) 사  양

- In/output channel : 2in/2out

- Input Connectors : 1/4" TRS, female XLR

- Input Type : Electronically balanced/unbalanced, RF filtered

- Input Impedance : 40kΩ balanced/unbalanced

- Max Input : >+22dBu Balanced or Unbalanced

- CMRR : >40dB, typically >55dB at 1kHz

- Max Output : >+21dBu balanced/unbalanced into 2kΩ

- THD+Noise : Typically <0.2%

- Frequency Response : 20Hz-20kHz

- Power Consumption : 15Watts Maximum

- Dimension (H x W x D)mm : 44.5 x 482.6 x 146

- Weight : 2.19kg