Digital Zone Processor

1) 용  도

본 기기는 미리 설정된 입력 프로세싱, 중앙 매트릭스, 출력 프로세싱이 입력되어 있어 원하는 곳에 소스를 보낼수 있는 프로세서로서, 신호 레벨이 떨어지더라도 고른 주파수 대역을 재생하도록 해 준다.

2) 기  능

- 채널당 마이크 게인

- 사전 구성된 아키텍처

- 링크 버스

- 포괄적 인 신호 측정

- 전면 패널 LCD

- 사용자 지정 전면 패널 제어

- 이더넷 제어

- 직렬 제어

- 제 3자 통제

3) 사  양

- In/output channel : 6in/4out

- Input Connectors : Euroblock (Line and Mic) RCA (Source)

- Input Impedance : Euroblock: >50kΩ Balanced, >25kΩ Unbalanced, RF Filtered; RCA: >25kΩ  Unbalanced, RF Filtered

- Max Input : +20dBu Mic/Line, +12dBu RCA

- CMRR : >40dB, typically >55dB @ 1 kHz

- Max Output : +20dBu

- Sample Rate : 48kHz

- Dynamic Range : >109 dB A-weighted, >106 dB unweighted, 22kHz BW

- THD+Noise : 0.003% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB gain

- Frequency Response : 20Hz - 20kHz, +/-0.5dB

- Dimension (H x W x D)mm : 45 x 483 x 197

- Weight : 2.74 kg