REFERENCE MICROPHONE (rta-m)

1) 용  도

본 기기는 전 방향성 플랫 주파수 측정 및 실시간 오디오 분석 마이크로서 연동 가능한 기기와 함께 연결하여 사용하면, 20Hz에서 20kHz까지의 모든 주파수를 픽업하여 오디오의 정확한 실시간 분석을 보장하며 가장 어려운 음향 환경에서도 소리 품질을 최적화하기에 이상적인 제품이다.

2) 기  능

- 극 패턴 : 무 지향성

- 엘리먼트 : 백 일레 트 - 콘덴서

- 주파수 응답 : 20 Hz - 20 kHz

- 임피던스 : 250 30 % (1,000Hz에서)

- 감도 : -63dB +-3dB

- 작동 전압 : 팬텀 전원 9V-52VDC

3) 사  양

- Element : Back Electret Condenser

- Polar Pattern : Omnidirectional

- Frequency Range : 20 Hz ~ 20,000Hz

- Impedance : 250 Ω ± 30% (@ 1KHz)

- Operating Voltage : 9~52V DC Phantom Power

- Sensitivity : -63 dB ± 3 dB (0 dB=1V/microbar 1,000 Hz indicated by open circuit)

- Dimensions : Ø10(mic head) x 145(L) mm