OUTDOOR GARDEN SPEAKER (CONTROL 85M)

1) 용  도

본 기기는 옥외용으로 설계된 옥외형 가든 스피커이다. 360도 범위에 음향을 제공 하며 조경 스피커로써 매우 탁월한 스피커이다. 또한 경기장, 호텔, 리조트 등 다양한 공간에서 사용이 가능하다. 주변 환경과 쉽게 조화되는 것이 특징이며, 튼튼한 재질을 사용하여 내구성을 강화하였다.

2) 기  능

- 옥외용의 방수형 스피커

- 배선 보호 기술 적용

- 폴리에틸렌 내열성 외관 적용

- 70V 또는 100V 하이임피던스 사용 가능

3) 사  양

- System type : 5.25“ Outdoor Garden Speaker

- Frequency Range (-10dB) : 55Hz ~ 18kHz

- Frequency Response (+/-3dB) : 65Hz ~ 16kHz

- Power rating	: 80W cont. (PEAK 320W)

- Sensitivity(1W@1m) : 86dB

- Max SPL : 105dB

- Directivity factor (Q) : 2.2

- Directivity index (DI) : 3.4 dB

- Coverage Angle : 360° H x 160° V

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps : 70V = 30W, 15W, 7.5W & 3.8W

: 100V = 30W, 15W, 7.5W

- Transducers : LF 5.25“, HF 1”

- Finish : LDPE Polyethylene plastic

- Environmental : IP-55

- Dimension (H x W x D)mm : 432 x 291 x 291 mm

- Weight : 5.5 kg