SURFACE MOUNT LOUDSPEAKER (CONTROL CRV)

1) 용  도

본 기기는 곡선된 다자인으로 설계된 표면 장착형 라우드 스피커로서 천정이나 벽면 모서리 부분에 설치하여 사용되며, 독특하고 현대적인 커브 디자인으로 다양한 용도에 사용 가능하다. 70V/100V 트랜스포머를 내장하고 있으며 실내외에서도 어디에서도 사용 가능하다. 또한 스피커의 결합을 통한 반원형 또는 원형으로 결합 할 수 있다.

2) 기  능

- 4인치 LF드라이버

- 75와트의 출력

- 반원형 또는 원형으로 결합 가능

- 70V/100V 트랜스포머

- 독특하고 현대적인 커브 디자인

3) 사  양

- System type : 4“ Surface Mount Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 80Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (±3dB) : 60Hz ~ 20kHz

- Coverage : 105 H x 80 V deg

- Directivity factor (Q) : 7.4

- Directivity index (DI) : 8.6 dB

- Power rating	: 75W cont. (PEAK 300W)

- Sensitivity (1W@1m) : 89dB

- Max SPL : 108dB (peaks 114dB)

- Impedance : 4 ohm

- Transducers : LF 4“, HF 0.75”

- Connectors : Screw-down terminal strip

- Dimension (H x W x D)mm : 127 x 364 x 251

- Weight : 3.2kg