ACTIVE BEAM SHAPING POWERED LOUDSPEAKER ARRAY (HP-DS170)

1) 용  도

본 기기는 디지털 신호를 통해 제어하는 파워드 어레이 스피커로 교회, 의회, 극장, 컨퍼런스 홀, 전시장 및 박물관 등 다양한 공간에 활용 할 수 있고 디지털 지향성 기술로 최고의 명료도를 제공한다. 또한 탁월한 고주파 수직 빔 컨트롤을 제공하면서 스피커와의 거리에 상관없이 고른 음압의 커버리지를 제공하며, 컴팩트 한 어레이 길이를 통해 어떠한 공간에서도 최적의 음향 시스템을 구현 할 수 있다. 전용 소프트웨어를 통한 빔 조정 매개 변수, 오디오 처리, 기타 설정에 대한 제어가 가능하며, 원하는 색상으로 어떠한 상황의 실내 디자인과도 자연스런 조화를 이루수 있으며, 설치가 용이하고, 유지보수가 간편하다.

2) 기  능

- 뛰어난 음성 명료도

- IP-55 등급의 방진/방습 규격 적용

- 슬림한 디자인

- 와이드 수평 분산

- 수직 빔 형성 (DDS 기술)

- 32비트 부동 소수점 DSP

- 수직 빔 형성 제어

- 듀얼 라인 입력 지원

- 자동 볼륨 컨트롤 기술 적용

- 8밴드 파라 메트릭 EQ

- 8개의 사용자 정의 가능

- 암호로 보호 된 사전 설정

- 업그레이드 가능한 펌웨어

3) 사  양

- System type : 6.5“ Active Beam Shaping Powered Loudspeaker Array

- Frequency Response (-3dB) (6.5”loudspeaker) : 260Hz ~ 6.5kHz

- Frequency Response (-3dB) (tweeter) : 700Hz ~ 18kHz

- Frequency Response (-3dB) (Complete array) : 140Hz ~ 18kHz

- Coverage : 100 (Horizontal), defined by the DDS algorithm(Vertical)

- Typical throw : 25 m

- Power rating	: 12x 100W cont.

- Power amp type : PWM ( Class-D)

- Max SPL : 97dB (A-weighted at 30m)

- Max SPL (PEAK) : 105 dB (A-weighted at 30m)

- Impedance : 6K8 ohms

- DSP module Type : floating point 900 MFLOPS 32 bits

- DSP Memory : 64 Mb SDRAM + 10 Mb non volatile

- DSP Latency : 3.9 ms

- DSP module Sample rate : 48.8 kHz

- Transducers : 16 x 4” full range, 4 x 1” tweeter

- Connectors : pitch cage clamp

- Enclosure protection : IP-55

- Dimension (H x W x D)mm : 1698 x 198 x 189

- Weight : 56kg