POWERED STUDIO SUBWOOFER SPEAKER (LSR310S)

1) 용  도

본 기기는 스피커의 수직, 수평 방향에서 발현되는 소리를 조절하여 사용자의 위치에 재생 되도록 하여 주는 파워드 스튜디오 모니터 스피커로서 자기 차폐 기능을 내장하고 있으며, 트랜스 듀서 및 네트워크 기술을 통합하여 정밀한 주파수 응답, 저주파 확장 및 높은 SPL 성능을 제공한다. 또한 선택 가능한 입력 감도를 통해 입력 과부하의 위험 없이 다양한 신호 소스들과 호환 할 수 있으며, 트림 스위치를 통하여 저음의 양을 미세하게 조정하여 믹스룸의 공간, 프로그램 종류, 개인취향에 따라 조절 할 수 있다.

2) 기  능

- 자기 차폐 기능 내장

- 선택 가능한 입력 감도

- 트림 스위치를 통한 저음의 양 조절

3) 사  양

- System type : 10“ Powered Studio Subwoofer speaker system

- Frequency Range : 27Hz

- Power rating	: 200W cont.

- Max SPL : 113dB

- Transducers : LF 10“

- Enclosure Finish : Matte Black PVC

- Connectors : 2 × F-XLR, 2 × TRS (Balanced)

- AC Input Voltage : 100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 448 x 381 x 398

- Weight : 15.6kg