MASTER REFERENCE MONITOR LOUDSPEAKER (708i)

1) 용  도

본 기기는 멀티채널 모니터링이 가능한 모니터 스피커로서 복잡한 오디오 포맷들을 다루는 포스트 설비 및 방송 시스템에 사용하기에 적합하다. 또한 설치가 용이한 인클로저를 보유하고 있으며 이미지 컨트롤 웨이브 가이드 와 차세대 드라이버 기술을 제공한다.

2) 기  능

- 8인치 LF드라이버

- 차세대 드라이버 기술 지원

- 이미지 컨트롤 웨이브 가이드 지원

3) 사  양

- System type : 8“ Master Reference Monitor Loudspeaker system

- Frequency Range : 35Hz ~ 36kHz

- Max SPL : 114dB

- Transducers : LF 8“

- Dividing Network : 1.7 kHz

- Connectors :	Phoenix Terminals

- Dimension (H x W x D)mm : 438 x 248 x 292

- Weight : 11.5kg