RECORDING I/O (Lambda)

1) 용  도

본 기기는 24비트의 레크딩 스튜디오 기기로써, 전문가용 콘덴서 마이크로폰 및 컴프레서 또는 이퀄라이저와 같은 외부 장비를 추가 할 수 있다. 또한 별도의 장비 없이 하이 임피던스 입력을 통하여 일렉트릭 기타 또는 베이스 기타 등 바로 연결이 가능하다.

2) 기  능

- 5개의 입력을 통한 Two 트랙 녹음 가능

- 저잡음 마이크 프리 앰프 내장

- 하이 임피던스용 프론트 패널 입력 내장

- USB를 통한 전원 인가

- 24bit의 레코딩 스튜디오

- Cubase LE 5 탑재

3) 사  양

- Input : mic 2, line 2, insert 2

- Output : line 2

- Sample Rates : 44.1kHz, 48kHz

- Dynamic Range : A/D (24 bit) 96 dB, D/A (24 bit) 100 dB

- Frequency Response : 20Hz - 20kHz

- MIC Input THD : <0.005%, 20Hz – 20kHz

- Midi interface : 5 pin DIN connectors

- A/D/A (24 bit) : 95 dB

- Power : USB powered

- Dimension (H x W x D)mm : 67 x 65 x 15

- Weight : 0.5kg