FLUSH-MOUNT BOUNDARY LAYER MICROPHONE (PCC160)

1) 용  도

본 기기는 업계 표준 무대 바닥 마이크로폰으로서, 왜곡 없이 120dB SPL까지 견딜 수 있으며 베이스 틸트 (bass-tilt) 스위치를 사용하여 로우 엔드 응답을 조정할 수 있다. 또한 PCC® (Phase Coherent Cardioid®) 기술을 사용하여 위상 간섭 없는 넓고 부드러운 주파수 응답을 제공하며 슈퍼 카디오이드 극성 패턴을 통해 게인을 향상시키고 후면에서 원치 않는 실내 잡음을 감소시킨다

2) 기  능

- PCC® (Phase Coherent Cardioid®) 기술 적용

- 베이스 틸트 (bass-tilt) 스위치

- 로우 엔드 응답 조정 가능

- 슈퍼 카디오이드 극성 패턴 제공

3) 사  양

- Polar pattern : supercardioid

- frequency bandwidth : 50 - 18000 Hz

- noise level : 22 dB-A

- Sensitivity : 22 mV/Pa

- Signal to Noise : 72 dB-A

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Switchcraft TB3M

- Finish : black

- Powering Interface : 12 to 48 V

- Dimension (H x W x D) mm : 20 x 80 x 170