ACTIVE DIRECT BOX (bd12)

1) 용  도

본 기기는 뮤 메탈 차단 오디오 트랜스포머와 고급 뉴트릭 커넥터, 저 노이즈회로를 통해 어떤 신호든 신호 본연의 개성과 순수한 소리를 그대로 재현해주는 프로세서로서, 출력에 대한 극성 변환 스위치 및 접지 제거 스위치가 내장 되어 있으며, 팬텀 전원을 사용하며, 저소음 활성 회로를 사용한다.

2) 기  능

- 프리미엄 퍼포먼스

- 견고한 디자인

- 금도금 Neutrik® XLR 커넥터

- 프리미엄 크롬 토글 스위치

- 변압기 절연

- 밸런스드 XLR Lo-Z 출력

- 3 웨이 0/20/40 dB 패드 스위치

- 플랫 / 하이 컷 필터 스위치

- 출력 극성 반전 스위치

- 그라운드 리프트 스위치

3) 사  양

- In/output channel : 1in/1out

- Input Connectors : 1/4" jack

- Input Type : Unbalanced, RF filtered

- Input Impedance : 150k Ohm typical

- Max Input : +20dBu (0dB pad); +40dBu (20dB pad); +60dBu (40dB pad)

- Output Connectors : XLR male balanced

- Output Impedance : 150k Ohm typical

- Max Output : 0dBu

- THD : <0.01%, 20Hz to 20kHz BW; <0.005%, 1kHz

- Frequency Response : 20Hz to 20kHz, +/-2.5dB

- Dimension (H x W x D)mm : 56 x 138 x 148

- Weight : 0.65 kg