Wall-Mounted Zone Controller

1) 용  도

본 기기는 논리 제어를 통해 소스선택, 볼륨조절, 특정장면 선택, 화재안전 인터페이스를 제공하는 컨트롤러로서 CAT5 케이블로 프로세싱 유닛의 RJ45 커넥터에 연결함으로써 프로세싱 장비를 인식 및 컨트롤 할수 있다.

3) 사  양

- Connectors : (2) RJ-45

- Series Wiring : Maximum Cable Length varies with number of Zone Controllers. For Example,Three Zone Controllers : 600 ft. Six Zone Controllers: 300 ft.

- Parallel Wiring using ZC-BOB : Up to Six Zone Controllers: 1000 ft.

- Parallel Wiring Cable : CAT5 or CAT5E with 28.6 Ohm/M (Ohm/1000ft.) nominal DCR and rated VW-1 or higher.

- Safety Agency Certifications : UL 60065, IEC 60065, EN 55013, E60065