WIDE COVERAGE SPEAKER (CONTROL HST)

1) 용  도

본 기기는 벽면 우퍼와 2개의 수평으로 펼쳐진 트위터로 구성된 와이드 커버리지 스피커이다. 본 스피커는 벽면 설치에 매우 이상적인 디자인으로 설계되었으며, 저주파수 및 저 중주파수의 음파 특성에 따라 벽에서 반사되어 원래 사운드와 재결합하여 음향을 제공하는 특징을 갖추었다.

2) 기  능

- 180° 수평커버리지

- 벽면 반사에 대한 음향 솔루션

- 2개의 수평 트위트 배치 (특허출원)

- 70V 또는 100V 하이임피던스 사용 가능

3) 사  양

- System type : 5-1/4" WIDE COVERAGE SPEAKER

- Frequency Range (-10dB) : 50Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (+/-3dB) : 68Hz ~ 18kHz

- Power rating	: 100W cont. (PEAK 400W)

- Sensitivity (2.83V@1m) : 88dB

- Directivity factor (Q) : 5.4

- Directivity index (DI) : 7.2 dB

- Crossover Network : 1.6 kHz

- Coverage Angle : 180°(H) x 150°(V)

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps : 70V = 60W, 30W, 15W & 7.5W

: 100V = 60W, 30W, 15W

- Transducers : LF CMMD™ ceramic metal matrix diaphragm cone(5-1/4"), HF 1”

- Enclosure : Fiberglass-reinforced ABS

- Environmental : IP-54

- Dimension (H x W x D)mm : 362 x 256 x 184 mm

- Weight : 3.6 kg