PRESENTATION SWITCHER (NCITE-813AC)

1) 용  도

본 기기는 통합제어 및 비디오, 오디오를 결합한 차세대 프레젠테이션 스위처이다. 4K, HDCP2.2를 지원하며, 오디오 10밴드 EQ 등 오디오 DSP가 포함되어 있다 또한 본체는 8개의 비디오 입력과 4개의 HDMI 출력이 제공되는 8x1:3 프레젠테이션 스위처 이다.

2) 기  능

4K/60 4:4:4 지원

HDMI2.0 및 HDCP2.2 지원

DSP, AFS 기능 탑재

파워앰프 탑재

통합제어 시스템 탑재

3) 사  양

Processor : 1600 MIPS

Memory : NVRAM 1MB, Memory Card 16GB, DDRAM 1GB

Video Switching : 8x1:3 4K60 4:4:4

Video Input : HDMI 4, RJ-45 2, RGB 2

Video Output : HDMI 2, RJ-45 1

HDMI Type : HDMI2.0 (HDCP 2.2)

HDMI Data Rate : 18Gbps

Resolution : 480p ~ 4096x2160p@24/25/30/60Hz

Analog Video Resolution : 480p ~ 1920X1200/60Hz

Audio port : stereo/mono

Amp : 8ohm/4ohm 25W per. channel

DSP Processing : 24bit, 165MHz

Control Type : Serial, IR, Relay, Ethernet, I/O

- Dimension (H x W x D)mm : 88.2 x 483 x 356