LOUDSPEAKER MANAGEMENT SYSTEM

1) 용  도

본 기기는 믹서와 앰프 사이에 필요한 다양한 프로세싱을 지원해주는 프로세서로서, 3개의 입력과 6개의 출력을 가지고 있다. 또한 시스템 사운드가 최상이 되도록 보정하는 툴들을 제공하며, 독립적인 출력 프로세싱과 라이브 사운드 사용에 용의한 풀 타임(Full Time) RTA, 풀밴드패스와 크로스오버 설정을 제공한다.

2) 기  능

- 피드백 제거

- RS-232 PC GUI 제어

- 그래픽 및 파라 메트릭 EQ

- 자동 EQ 기능

- 전체 대역 통과, 크로스 오버 및 라우팅 구성

- 풀 타임 RTA

- 보안 잠금

3) 사  양

- In/output channel : 2in/6out

- Input Type : Electronically balanced/RF filtered

- Input Impedance : >40k ohm

- CMRR : > 45dB

- Mic Preamp Phantom Power : +15VDC (RTA)

- Mic Preamp Equivalent Input Noise (EIN) : < -110dB, 22Hz-22kHz, 150 ohm (RTA)

- Output Type : Electronically balanced, RF filtered

- Output Impedance : 120ohm

- Sample Rate : 48kHz

- D/A Dynamic Range : 112 dB A-weighted, 109dB unweighted

- Dynamic Range : >110 dB A-weighted, >107dB unweighted

- THD+Noise : 0.003% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB gain

- Frequency Response : 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB

- Dimension (H x W x D)mm : 469.9 x 237.5 x 254

- Weight : 12.8kg