MAIN LINE-ARRAY SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 공연장, 대강당 등의 소/중형 공간의 설치를 위한 컴팩트형 라인어레이 스피커이다. 최신형 트랜스듀서 및 웨이브가이드 기술을 적용하여 고성능과 고효율 및 120도의 일관성 있는 수평 커버리지를 제공한다. 스피커는 2개의 6.5“ LF 드라이버, 1개의 3“ HF 드라이버로 구성되었다.

2) 기  능

- HF 압축 드라이버는 우수한 음질과 일관성을 제공

- 내장형 HF 패시브 네트워크로 앰프 채널 감소

- HiQnet Performance Manager™를 통한 컨트롤

- 다양한 마운팅 액세서리로 설치 옵션 확장

- 자동 잠금 장치 메커니즘으로 간편하고 안전하게 설치

- 작고 가벼운 디자인

3) 사  양

- System type : 2-Way Compact Array system

- Frequency Range (-10dB) : 67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (-3dB) : 80Hz ~ 19kHz

- Horizontal Coverage : 110 deg.

- Vertical Coverage : Varies with array size and configuration

- Power Rating : 350W Continuous

- Max SPL : 134 dB

- Impedance : 10 ohms

- Transducers : LF 2x6.5“, HF 1x3“

- Inter-enclosure Angle : 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15

- Environmental Spec : IP55

- Connectors : NL-4 (2x)

- Dimension (H x W x D)mm : 190 x 536 x 301

- Weight : 18.4 kg