MAIN LINE-ARRAY SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 서브콤팩트형 패시브 3-Way 라인어레이로서 운반용 장비가 필요한 사용자들이나 고정된 장소에 음향 설치가 필요한 사용자들과 음악 콘서트, A/V 프레젠테이션음악, 스피치를 위한 고품질 확성을 위해 디자인되었다. 진보된 부품 기술을 통하여 초소형, 초경량, 초고출력의 음향 재생이 가능하다.

2) 기  능

- S.A.F.E™ 독점 기술인 서스펜션 시스템 적용

- 수직 라인 소스 커플링 웨이브가이드

- RBI (Radiation Boundary Integrator) 기술 적용

- DuraFlex™ 기술을 통하여 외부 마감과 기후에 강한 부품 구성

- 동급 스피커 중 최고의 밀도와 SPL 출력

- 써모마스터 냉각기술 및 RBI 기술을 사용한 4개의 중음역 트랜스듀서

3) 사  양

- System type : Passive 3-Way system

- Frequency Range (-10dB) : 65Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (-3dB) : 75Hz ~ 18kHz

- Horizontal Coverage : 110 deg.

- Vertical Coverage : varies

- Power rating	: 900W

- Sensitivity(1W@1m) : 101dB

- Max SPL : 136dB

- Impedance : 12 ohms

- Transducers : LF 2x6.5“, MF 4x2.5”, HF 2x1“

- Connectors : Speakon NL-4 x2, NL-8 x2

- Dimension (H x W x D)mm : 197 x 579 x 261

- Weight : 15.4kg