SUBWOOFER SPEAKER (VLA-C125S)

1) 용  도

본 기기는 듀얼 15“ 서브우퍼 스피커로서, 듀얼 드라이버를 통하여 강력한 저음 출력과 폭넓은 주파수 대역 재생이 가능한 컴팩트 서브우퍼 스피커이다. 안전한 리깅방식이 적용되었으며, IP-55 등급의 방진/방습 규격에 준한다.

2) 기  능

- 고성능 경량 네오디뮴 디퍼렌셜 드라이버 우퍼 탑재

- 저중량 및 고출력의 트랜스듀서 탑재

- IP-55 등급 방진/방습 규격 적용

- 유리섬유 재질의 인클로저와 내후성이 강한 부품 구성

- 15인치 디퍼렌셜 드라이브

3) 사  양

- System type : Dual 15“ Compact Subwoofer system

- Frequency Range (-10dB) : 52Hz ~ 210Hz

- Frequency Range (±3dB) : 62Hz ~ 123Hz

- Power rating	: 1600W cont. (PEAK 6400W)

- Sensitivity(1W@1m) : 98dB

- Max SPL : 127dB Continuous, 133dB Peak

- Impedance : 4 ohms

- Transducers : 15“ x 2

- Environmental : IP-55 rating per IEC529

- Dimension (H x W x D)mm : 508 x 848 x 634

- Weight : 56.7kg