AUDIO MIXER

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹서로서, Mic Preamp는 Gain 조절 범우가 55dB까지의 매우 정교한 조정을 할수 있으며, 믹서를 통해 +22dB까지의 헤드룸이 더 확보되었고, 또한 모든 타임의 Condenser Mic에 Phantom 전원 48V가 각 채널에 지원된다.

2) 기  능

- 2개의 설정가능한 AUX 버스

- GB30 마이크 프리앰프 내장

- 3밴드 EQ로 중역대에 주파수 설정 가능

- 랙 마운팅 가능

3) 사  양

- Channel : 12 ch

- Frequency Response : +/-1dB, 20Hz ~20kHz

- T.H.D : 0.007% @ 1kHz

- Noise (mic) : -128dBu

- Noise (aux, mix, masters) : <-85dBu

- Crosstalk : >96dB

- Mic input impedance : 2.4kΩ

- Line input impedance : 11kΩ

- Stereo input impedance : 100kΩ

- Outputs impedance : 75Ω

- Dimension (H x W x D)mm : 91 x 432 x 362

- Weight : 5.8kg